|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室家具清单** | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **四层** | | | | | |
| **475 实验室** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **477** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **481 手术室** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **482 实验室** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **496 细胞培养** | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢台 | 1000\*900\*850（2组） | 米 | 2 | 304不锈钢材质 |
| **4101 准备间** | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢台 | 1975\*750\*850 | 米 | 1.975 | 304不锈钢材质 |
| 2 | 不锈钢洗涤台 | 1500\*750\*850 | 米 | 1.5 | 304不锈钢材质，带柜体 |
| 不锈钢水盆 | 800\*400\*550 | 套 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 不锈钢水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 不锈钢滴水架 |  | 套 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 不锈钢台 | 4700\*750\*850 | 米 | 4.7 | 304不锈钢材质 |
| **男更女更** | | |  |  |  |
| 1 | 储存柜 | 800\*500\*1800 | 个 | 8 | 全钢结构 |
| **4106 清洗间** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2400\*750\*850 | 米 | 2.4 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 2 | 大水盆 | 800\*430\*330 | 套 | 2 | 高密度PP材质 |
| 3 | 三联水龙头 |  | 套 | 2 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 4 | 功能柱 | 300\*150\*H | 套 | 2 | 全钢结构 |
| **4108 细胞实验-1** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500\*750\*850 | 米 | 2.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4109 细胞实验-2** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3750\*750\*850 | 米 | 3.75 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4114 细胞实验-3** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4115 细胞实验-4** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4116 细胞实验-5** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4117 细胞实验-6** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 850\*750\*850 | 米 | 0.85 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4118 细胞实验-7** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4119 细胞实验-8** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4120 细胞实验-9** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4121 细胞实验-10** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 1500\*750\*850 | 米 | 1.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4122 细胞实验-11** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2100\*750\*850 | 米 | 2.1 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4123 细胞实验-12** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2100\*750\*850 | 米 | 2.1 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4124 细胞实验-13** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4125 细胞实验-14** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4126 细胞实验-15** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4127 细胞实验-16** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4128 细胞实验-17** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 10 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 10 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 4 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 20 | 国标86型五孔插座 |
| 5 | 网络面板 |  | 个 | 10 | 国标86型单口网络插座 |
| 6 | 电源线 |  | 米 | 90 | 4平方电源线 |
| 7 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 5 | 全木结构 |
| **4136 普通实验室-11** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 电源线 |  | 米 | 162 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 全钢结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 10 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 10 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 4 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 20 | 国标86型五孔插座 |
| 5 | 网络面板 |  | 个 | 10 | 国标86型单口网络插座 |
| 6 | 电源线 |  | 米 | 90 | 4平方电源线 |
| 7 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 5 | 全木结构 |
| **4140 普通实验室-10** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 电源线 |  | 米 | 162 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 全钢结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 10 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 10 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 4 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 20 | 国标86型五孔插座 |
| 5 | 网络面板 |  | 个 | 10 | 国标86型单口网络插座 |
| 6 | 电源线 |  | 米 | 90 | 4平方电源线 |
| 7 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 5 | 全木结构 |
| **4144 普通实验室-9** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 电源线 |  | 米 | 162 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 全钢结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 6 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 6 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 4 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 12 | 国标86型五孔插座 |
| 5 | 网络面板 |  | 个 | 6 | 国标86型单口网络插座 |
| 6 | 电源线 |  | 米 | 54 | 4平方电源线 |
| 7 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 5 | 全木结构 |
| **4148 普通实验室-8** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（2组） | 米 | 9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（2组） | 米 | 9 | 全钢结构 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 22 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 2 | 国标86型三孔插座 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 12 | 钢制底盒 |
| 电源线 |  | 米 | 99 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 全钢结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **4151 仪器室** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 4 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 4 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 8 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 4 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 36 | 4平方电源线 |
| 7 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 5 | 全木结构 |
| **4157 公共实验区** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 5000\*1500\*850（11组） | 米 | 55 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 5000\*400\*850（11组） | 米 | 55 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 66 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 121 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 11 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 594 | 4平方电源线 |
| 2 | 中央台 | 5000\*1500\*850（8组） | 米 | 40 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 8 | 全钢结构 |
| 试剂架 | 4100\*400\*850（8组） | 米 | 32.8 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 48 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 88 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 8 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 432 | 4平方电源线 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 8 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 8 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 8 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 8 | 单口台式洗眼器 |
| **4162 公共仪器室-1** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4075\*750\*850 | 米 | 4.075 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 2 | 边台 | 4075\*750\*850 | 米 | 4.075 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 3 | 边台 | 4250\*750\*850 | 米 | 4.25 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 4 | 转角台 | 1000\*1000\*850 | 台 | 2 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，19mm威盛亚实心理化板台面 |
| 5 | 边台底盒 |  | 个 | 6 | 钢制底盒 |
| 6 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 6 | 国标86型五孔插座 |
| 7 | 电源线 |  | 米 | 27 | 4平方电源线 |
| **4163 公共仪器室-2** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4075\*750\*850 | 米 | 4.075 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 2 | 边台 | 4075\*750\*850 | 米 | 4.075 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 3 | 边台 | 5250\*750\*850 | 米 | 5.25 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 4 | 转角台 | 1000\*1000\*850 | 台 | 2 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，19mm威盛亚实心理化板台面 |
| 5 | 边台底盒 |  | 个 | 8 | 钢制底盒 |
| 6 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 8 | 国标86型五孔插座 |
| 7 | 电源线 |  | 米 | 36 | 4平方电源线 |
| **4164 公共仪器室-3** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 4075\*750\*850 | 米 | 4.075 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 2 | 边台 | 4075\*750\*850 | 米 | 4.075 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 3 | 边台 | 7600\*750\*850 | 米 | 7.6 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 4 | 转角台 | 1000\*1000\*850 | 台 | 2 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，19mm威盛亚实心理化板台面 |
| 5 | 边台底盒 |  | 个 | 10 | 钢制底盒 |
| 6 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 10 | 国标86型五孔插座 |
| 7 | 电源线 |  | 米 | 45 | 4平方电源线 |
| **4175 外准备** | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 1500\*750\*850 | 米 | 1.5 | 304不锈钢材质，带柜体 |
| 不锈钢水盆 | 500\*400\*400 | 套 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 不锈钢水龙头 |  | 套 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 2 | 不锈钢边台 | 2260\*750\*850 | 米 | 2.26 | 304不锈钢材质 |
| **4181 实验室** | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 2100\*750\*850 | 米 | 2.1 | 304不锈钢材质 |
| **4182 实验室** | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 2100\*750\*850 | 米 | 2.1 | 304不锈钢材质 |
| **4183 实验室** | | |  |  |  |
| 1 | 不锈钢边台 | 2100\*750\*850 | 米 | 2.1 | 304不锈钢材质 |
| **4197仪器间** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500\*750\*850 | 米 | 2.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 7 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 7 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 14 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 7 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 9 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4198 普通实验室-2** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 297 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 9 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 9 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 网络面板 |  | 个 | 9 | 国标86型单口网络插座 |
| 4 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 18 | 国标86型五孔插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 81 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 3 | 全木结构 |
| **4201 普通实验室-2** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 297 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 9 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 9 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 18 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 2 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 81 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 3 | 全木结构 |
| **4205 普通实验室-3** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 297 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 9 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 9 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 18 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 9 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 81 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 3 | 全木结构 |
| **4209 普通实验室-4** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 297 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 9 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 9 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 18 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 9 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 81 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 3 | 全木结构 |
| **4213 普通实验室-5** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 297 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 9 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 9 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 18 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 9 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 81 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4217 普通实验室-6** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4500\*1500\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 4500\*400\*850（3组） | 米 | 13.5 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 18 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 33 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 3 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 297 | 4平方电源线 |
| 2 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| **4218仪器间** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500\*750\*850 | 米 | 2.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **学生办公区** | | |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 9 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2mm精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 实验椅 | 常规 | 张 | 9 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 18 | 国标86型五孔插座 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 9 | 国标86型单口网络插座 |
| 5 | 电源线 |  | 米 | 81 | 4平方电源线 |
| 6 | 储物柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4154 普通实验室-7** | | |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 6000\*1500\*850 | 米 | 6 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 6000\*400\*850 | 米 | 6 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 8 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 14 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 2 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 72 | 4平方电源线 |
| 2 | 中央台 | 3400\*1500\*850 | 米 | 3.4 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 试剂架 | 3400\*400\*850 | 米 | 3.4 | 全钢结构 |
| 方形底盒 | 240\*40\*100 | 个 | 4 | 钢制底盒 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 6 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220V/16A | 个 | 2 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 36 | 4平方电源线 |
| 3 | 边台 | 6900\*750\*850 | 米 | 6.9 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| 4 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| 5 | 边台 | 3000\*750\*850 | 米 | 3 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 功能柱 | 300\*150\*H | 个 | 1 | 钢制结构 |
| 水盆 | 500\*400\*300 | 套 | 1 | 高密度PP材质 |
| 三联水龙头 |  | 套 | 1 | 主体：加厚铜制； 开关：高密度PP旋钮； 阀芯：陶瓷阀芯 |
| 滴水架 | 500\*700 | 套 | 1 | PP材质 |
| 台式洗眼器 | 单口 | 套 | 1 | 单口台式洗眼器 |
| 6 | 边台 | 5000\*750\*850 | 米 | 5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| 7 | 边台 | 3600\*750\*850 | 米 | 3.6 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **4156仪器间** | | |  |  |  |
| 1 | 边台 | 2500\*750\*850 | 米 | 2.5 | 全钢结构，回型框架，配活动柜体，20mm陶瓷台面 |
| **通风柜** | | |  |  |  |
| 1 | 通风柜主体 | 1500\*850\*2350 | 台 | 3 | 结构：钢制结构 |
| 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 6 | 国标86型五孔插座 |
| 86型插座面板 | 220/16A | 个 | 6 | 国标86型三孔插座 |
| 电源线 |  | 米 | 30 | 4平方电源线 |
| 空开 | 2P 32A | 套 | 3 | 国标220V |
| 空开盒 |  | 个 | 3 | 钢制 |
| 控制面板 |  | 套 | 3 | 国产 |
| **其它** | | |  |  |  |
| 1 | 实验凳 | 300 | 张 | 80 | PU凳面，五星地脚，可调节范围500-600mm |
| 2 | 86型插座面板 | 220V/10A | 个 | 288 | 国标86型五孔插座 |
| 3 | 电源线 |  | 米 | 1400 | 4平方电源线 |
| 4 | 网络面板 |  | 个 | 140 | 国标86型单口网络插座 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公家具部分清单** | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **4132 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 5 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4133 办公室** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 41 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 41 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 2 | 全木结构 |
| **4134 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 4 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 4 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| **4135 茶水间** | | |  |  |  |
| 1 | 茶水台 | 2400\*600\*850 | 米 | 2.4 | 人造石台面 |
| 2 | 茶水台 | 3200\*600\*850 | 米 | 3.2 | 人造石台面 |
| 3 | 不锈钢水盆 |  | 套 | 1 | 304不锈材质 |
| 4 | 不锈钢水龙头 |  | 套 | 1 | 304不锈材质 |
| 5 | 圆桌 | ∅800mm | 套 | 1 | 钢化玻璃 |
| 6 | 休闲椅 |  | 张 | 3 |  |
| 7 | 储物柜 | 900\*400\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4137 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 3 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| **4138 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 7 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4139 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 7 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4141 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 米 | 3 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| **4142 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 1 | 全木结构 |
| **4143 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 2 | 全木结构 |
| **4145 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 米 | 3 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| **4146 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 1 | 全木结构 |
| **4147 PI办公** | | |  |  | 7.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 2 | 全木结构 |
| **4149 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 米 | 3 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| **4150 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 1 | 全木结构 |
| **4153 茶水间** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 6 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| 1 | 茶水台 | 2000\*600\*850 | 米 | 2 | 人造石台面 |
| 2 | 茶水台 | 2900\*600\*850 | 米 | 2.9 | 人造石台面 |
| 3 | 不锈钢水盆 |  | 套 | 1 | 304不锈材质 |
| 4 | 不锈钢水龙头 |  | 套 | 1 | 304不锈材质 |
| 5 | 圆桌 | ∅800mm | 套 | 1 | 钢化玻璃 |
| 6 | 休闲椅 |  | 张 | 3 |  |
| **4155 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| **4164 办公室** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 21 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 21 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| **4166 办公室-1** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1500/900\*750/450\*760/700 | 套 | 3 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 6 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 3 | 全木结构 |
| **4167 办公室-2** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1500/900\*750/450\*760/700 | 套 | 3 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 3 | 材质：优质网布饰面面料，光泽度好，气性强，一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉 |
| 6 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 3 | 全木结构 |
| **4168 办公室-3** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 套 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 7 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 2 | 全木结构 |
| 8 | 双人沙发 |  | 套 | 1 |  |
| **4169 会议室** | | |  |  |  |
| 1 | 会议桌 | 4500\*1600\*760（2组） | 张 | 2 |  |
| 2 | 会议桌 | 4200\*600\*760（4组） | 张 | 4 |  |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 52 |  |
| 4 | 铝合金插座面板 | 220V/10A | 套 | 6 | 每套含3个五孔插座，含毛刷底盒 |
| **4187 办公室** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 30 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 30 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 4 | 全木结构 |
| **4188 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 2 | 全木结构 |
| **4190 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 张 | 2 | 全木结构 |
| **4196 休息室** | | |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 6800\*600\*850 | 米 | 6.8 |  |
| 2 | 茶水台 | 1800\*900\*850 | 张 | 2 |  |
| 3 | 休闲椅 |  | 张 | 21 |  |
| **4192 休息室** | | |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 2300\*600\*850 | 米 | 2.3 |  |
| 2 | 边柜 | 2900\*600\*850 | 米 | 2.9 |  |
| 3 | 休闲椅 |  | 张 | 6 |  |
| **4193茶水室** | | |  |  |  |
| 1 | 茶水台 | 5150\*600\*850 | 米 | 5.15 |  |
| 2 | 茶水台 | 3000\*600\*850 | 米 | 3 |  |
| 3 | 边柜 | 3600\*600\*850（2组） | 米 | 7.2 |  |
| 4 | 边柜 | 3500\*600\*850 | 米 | 3.5 |  |
| 5 | 玻璃圆桌椅 | Φ800 | 套 | 2 | 每张桌子配4发张椅子 |
| 6 | 休闲椅 |  | 张 | 26 |  |
| 7 | 不锈钢水盆 |  | 套 | 1 | 304不锈材质 |
| 8 | 感应水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| **4194 休息室** | | |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 3900\*600\*850 | 米 | 3.9 |  |
| 2 | 休闲椅 |  | 张 | 5 |  |
| **4195 休息室** | | |  |  |  |
| 1 | 边柜 | 3900\*600\*850 | 米 | 3.9 |  |
| 2 | 休闲椅 |  | 张 | 5 |  |
| **4199数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| **4200PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4202 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4203 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4204 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4206 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4207 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4208 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4210 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4211 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4212 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4214 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4215 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 会客椅 |  | 张 | 2 |  |
| 4 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 1 | 全木结构 |
| **4216 数据处理** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300\*650\*760 | 张 | 2 | 选用优质E1级三胺防火面板，中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高。重量平均分配，受力均匀 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 2 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4219 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1800/900\*750/450\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |
| 3 | 资料柜 | 900\*390\*1800 | 个 | 2 | 全木结构 |
| **4220 PI办公** | | |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1300/900\*650/500\*760/700 | 张 | 1 | 选用优质E1级三胺防火面板，加厚台面40MM厚，稳固性非常好 中间为高密度中纤板结构，封边厚度2厘精度高，桌脚为储物柜，加厚钢脚 稳固实用。 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 张 | 1 | 1.网布：特级网布 2.框架：新型PA工程塑料+GF30%。 3.扶手：PU软扶手面，新型PA工程塑料+GF30%扶手架；  4.气压棒：可承重250kg，行程80mm，可调节； 5.脚架及椅轮:尼龙五星脚架，万向脚轮采用增强尼龙 |