|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两龙头  直饮机 | 1、出水类型：两龙头（热水+常温）  2、额定电压：220V～50Hz，额定功率：1500W-2000W（以CCC认证证书为佐证）  ▲3、净水流量：≥15L/h，额定总净水量：≥5000L（以卫生许可批件为佐证）  ▲4、热水容积：≥10L，常温水箱：≥10L（以卫生许可批件为佐证）  5、制热能力：≥15L/h，水温：≥90℃；  6、过滤流程：预处理+反渗透+后置活性炭，核心工艺反渗透过滤；  7、末端采用过流式UV杀菌技术，保障饮水安全。  9、具有在线监测水质、用水量、机器状态，远程控制开关机功能。  ▲10、具有交互界面，可显示水温、TDS、时间星期、加热、制水、UV、故障提示、滤芯寿命等状态清晰可见（以产品说明书为佐证）。  11、热水按键带安全童锁，温度可根据用户需求自行调节，50-97℃任意调节。  12、定时开关机，可设置到24小时的开启与关闭。  ▲13、根据GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》标准，水效等级不低于2级（提供对应型号的“中国水效标识”卡及在中国水效标识网上备案截图）；  ★14、具有CCC认证证书（提供对应型号的认证证书）；  ★15、具有卫生部门颁发的产品卫生许可批件，出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求。 |
| 2 | 安装辅材及安装 | 涉水管线采用食品级材质 |

**直饮设备需求**