附件

**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **报价品牌** | **报价规格型号** | **技术参数** | **报价产品参数** | **偏离情况** | **单台报价（元）** | **总报价金额（元）** |
| 1 | 电磁锁 | 34 | 把 |  |  | 1、工作电压：12V/24VDC  2、工作电流：480mA/240mA 3、拉力：280±10KG  4、重量：2.0KG  5、门锁尺寸：250\*47.7\*27.5mm  6、锁板尺寸：180\*38\*11.7mm  7、安全类型：断电开锁型 8、信号输出：门磁信号输出 9、延时开门：可选 |  | 无偏离、负偏离、正偏离 |  |  |
| 2 | 门控制器 | 34 | 台 |  |  | 1、工作环境：-20℃～+75℃  2、湿度：0～90%  3、兼容读卡器 Motorola、HID、TEMIC、EM、Mifare、LEGIC、CPU、手机SIM卡  4、读卡器接口 标准WIEGAND 26\34\40  5、读卡器数量：1个  6、卡片存储量：30000张  7、输入门磁、按钮：1路  8、辅助输入：2路  9、输出电锁：1路  10、辅助输出：1路  11、掉电数据保存：90天  12、电锁数量：带功耗小于12W电锁一把  13、外箱尺寸（无蓄电池）：225\*143\*55mm  14、外箱尺寸（含蓄电池）：415\*320\*85mm |  |  |  |  |
| 3 | 门禁读卡器 | 34 | 台 |  |  | 1、工作电压：DC12V 2、工作电流：静态30mA,最大值小于50mA 3、通讯：Wiegang26/34 4、支持协议：EM低频卡传输协议，ISO14443A Mifare 扇区信息读写功能 5、状态提示：双色LED 1个蜂鸣器 6、温度范围：-40℃～+80℃  7、湿度范围：0～95%（无凝结） 8、防护等级；根据使用环境分灌封和喷三防漆两种防护方法 9、材质：塑胶边框+钢化玻璃面板（可定制金属边框） 10、颜色：标配面板为黑色；边框均为银灰色（可定制玫瑰金、香槟金、月光银等颜色） 11、外形尺寸：100\*86\*8.6mm 12、支持卡片：身份证，银行金融卡，NFC,IC卡 |  |  |  |  |
| 4 | 24口千兆交换机 | 2 | 台 |  |  | 1、产品尺寸：440×178.8×44mm。  2、电源电压：输入：100-240V，50/60Hz。  3、口端口具有1个Link/Act灯。  4、状态指示灯：1个Power灯，每个RJ45端  5、网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x。  6、传输模式：全双工/半双工自适应。  7、端口描述：24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口。  8、端口数量：24个。  9、端口结构：非模块化。  10、MAC地址表：8K。  11、背板带宽：48Gbps。  12、交换方式：存储-转发。  13、传输速率：10/100/1000Mbps。 |  |  |  |  |
| 5 | 门禁出门开关 | 34 | 个 |  |  | 1、产品颜色：白色 2、产品材质：防火阻燃材质 3、输出：开关量信号 4、尺寸：84.5\*91.6mm 5、重量：0.13kg 6、耐用测试：10万次老化测试合格 7、安装方式：暗装，在墙上挖孔或者预埋86底盒 |  |  |  |  |
| 6 | 网线 | 7 | 箱 |  |  | 超五类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,蓝色/灰色可选 305米/箱 |  |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 1500 | 米 |  |  | RVV2\*1.5 |  |  |  |  |
| 8 | 镀锌管 | 400 | 米 |  |  | JDG20线路保护管 |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务及人工 | 1 | 项 |  |  | 布线、门禁设备安装、系统调试 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） | | | | | | | | | |  |

★备注：

1. 每个供应商每个品目只报一个品牌型号，且须在报价时明确该型号与河套实验室原有门禁系统的兼容性；
2. 供应商须提供报名产品供应商须提供本次采购清单中序号 1（电磁锁）、序号 2（门控制器）、序号 3（门禁读卡器）、序号 5（门禁出门开关）的三个及以上类似业绩证明材料。业绩材料需满足以下要求：
   1. 提供合同关键页（包含但不限于投标产品的品牌型号及单价、总价等）；或提供对应业绩的发票（需清晰显示产品品牌型号及金额）。
   2. 业绩需为近五年内（自2020年8月12日至2025年8月12日）已完成的项目，且业绩中涉及的设备品牌型号须与本次采购设备（电磁锁、门控制器、门禁读卡器、门禁出门开关）具有兼容性（如：科松品牌及符合本次采购技术参数的型号等兼容类型）；
   3. 所有业绩材料需加盖供应商公章，扫描件与报价清单一并报送。
3. 未按上述要求提供业绩证明材料的，视为无效报价。

供应商名称： （公章）

日期： 年 月 日