PACS影像存储租赁功能要求
系统技术规格及要求

我院PACS的在线存储空间已经耗尽，因此带来了以下几点问题：

1.按照医院发展规划，需要更长年限的在线影像数据；
2.临床医生和放射科医生需要更长年限旧片做对比时无法及时调阅，容易引起患者投诉或者漏诊。

3.临床医生需要更长年限影像数据做科研时无法在影像中心在线导出，需要到信息科查询离线图，费时费力。
为了满足医院PACS影像在线存储和读取的需要，需要影像数据存储空间提供支持，此次拟采购PACS影像存储。
本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及的所有费用以及租赁期内供应商负责软硬件维保费用。

本次建设拟采用现有的存储设备加扩展框的方式、分布式存储以及其他潜在的方案进行建设，参与市场调研的供应商自行推荐相应的方案。
系统功能参数要求
现有的存储设备加扩展框的方式
	设备类型
	功能清单

	存储扩展框
	现有的存储设备型号H3C CF5030 G2（双主控，具有8个16GbFC主机端口，8 个10Gb iSCSI: 6 个10GBASE-T接口）；

增加的存储扩展框为企业级智能混合闪存存储扩展柜，4U，可获得≥230TB的可用容量空间。

3.支持通过IPsan方式把存储扩展框的容量与PACS系统连接。

	附属配件
	1、请根据自身的技术路线补充交换机、光模块、光纤跳线、管理设备等；

2.在服务期内提供原厂软硬件维保。


分布式存储
	设备类型
	功能清单

	存储方式
	存储系统采用集群方式部署，分布式存储内任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问；

分布式集群具备可扩展性，以满足后期数据增长对存储空间的需求。

3.支持采用EC分片（N+2）机制进行冗余保护，冗余之后的可用空间≥230TB；

4.支持PACS系统采用S3、iSCSI、NFS、CIFS、FTP等存储协议访问分布式存储；

5.支持数据压缩、远程复制、文件级快照、小文件聚合等功能；
6.分布式存储采用医院本地部署，要求设备部署在医院机房并与局域网对接。

	分布式存储（请根据项目需求确定数量）
	1.节点数量在保证可用容量的前提下按照最少化节点的原则根据自身的技术路线拟定；

2.支持后续扩容；
3.需要保证在线读写速度；
4.机架式，含导轨；

5.单台分布式节点电源模块≥2；

6.在服务期内提供原厂软硬件维保。

	附属配件
	1、请根据自身的技术路线补充交换机、光模块、光纤跳线、管理设备、管理平台软件等；

2.在服务期内提供原厂软硬件维保。


其他

	设备类型
	功能清单

	存储方式
	1.数据冗余保护，冗余之后的可用空间≥230TB；

2.支持PACS系统采用S3、iSCSI、NFS、CIFS、FTP等存储协议访问分布式存储；

	存储设备
	1.支持后续扩容；
2.需要保证在线读写速度；
3.机架式，含导轨；

4.电源模块≥2；

5.在服务期内提供原厂软硬件维保。

	附属配件
	1、请根据自身的技术路线补充交换机、光模块、光纤跳线、管理设备、管理平台软件等；

2.在服务期内提供原厂软硬件维保。


