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1、 系统技术规格及要求
根据《深圳经济特区健康条例》、《关于优化基层医疗卫生机构布局建设的指导意见》(国卫基层发(2025)2号)、《广东省家庭医生“签约有感”行动方案(2026-2027)》、《福田区数智健康小屋试点建设工作方案(试行)》的相关工作指引的通知要求及中山大学附属第八医院(深圳福田)党办通(2026)254 号关于我院数智健康小屋投入环境改造及基础物资的相关事宜决定事项的通知，申请建设社康数智健康小屋中医体质辨识系统. 
本项目总价即完成本项目的全部内容的所有费用，包含但不限于软件系统的二次开发、服务器、安装调试、接口费及对接院内其他信息系统所涉及到的所有费用以及租赁期内供应商负责软硬件维保费用。

2、 系统功能参数需求
	类别
	项目
	技术要求

	整机要求

	题库类型
	▲33/66/88道题三种方式，可自由切换或仪器自动识别切换；通过信息采集，自动给出体质辨识结果。

	
	产品功能
	▲支持儿童中医体质辨识、中青年中医体质辨识、老年人中医体质辨识、高血压健康管理量表、糖尿病健康管理量表、孕产妇健康管理量表、老年人抑郁自评量表(SDS)、老年人焦虑自评量表(SAS)、老年人生活自理能力评估表(ADL)、老年人简单智力状态检查量表(MMSE)、1-8月龄儿童中医药健康管理服务记录表、12-30月龄儿童中医药健康管理服务记录表、3-6岁儿童健康检查记录表。

	
	版本选择
	根据年龄不同，系统自动选择儿童、成人、老年版本。

	
	标准符合性
	产品符合《国家基本公共卫生服务技术规范》第三版标准（即学历选项中必须有研究生选项）、《中医体质分类与判定》ZYYXH/T157-2009标准、《老年人健康管理技术规范》WS/T484-2015标准。

	
	养生指导系统
	▲配备音乐养生系统、情调调摄系统、儿童健康指导系统、睡眠养生系统、节气养生系统、妇幼保健系统、四季养生系统、休闲养生系统、常见慢性病保健系统。

	
	体质类型
	▲支持1-12岁儿童11种体质类型，65岁以上老年人及正常人群9种体质类型；可判定个人个性体质偏颇情况，对偏颇体质提供健康指导内容，并针对不同个人体质进行针对性指导。

	
	语音提示
	每道题均进行语音播报，提示使用者完成检测。

	
	报告管理
	每种体质均有模块化报告可选择，并可根据个人具体情况进行修改。

	
	个性化指导
	具备个性化指导功能，可针对不同个人体质，从心理特征、膳食、运动、环境、作息等多种健康生活方式提出针对性建议。

	
	软件著作权
	▲为避免使用侵权风险，并保障数据对接传输时产品二次开发能力，需提供中医体质辨识软件著作权证书。

	
	整体设计
	设备采用一体化带脚轮设计；刷卡模块、人脸识别模块、触摸模块等所有传感器均采用模块化内置设计；设备整体简洁大方，外围检测设备采用内置式防尘设计。

	
	操作体验
	设备操作简单，人机交互体验良好。

	
	供电要求
	设备采用220V常规市电供电；电源插口具备电源指示灯和过载保护；电源插座可单独开、关控制整机通电。

	
	操作显示屏
	▲操作显示屏尺寸不小于21.5寸，采用电容触摸屏；显示规格为16:9宽屏显示；采用全面屏一体化设计，美观适用；触摸屏必须采用加硬钢化玻璃材质，安全耐用。

	
	报告打印
	检测报告单采用A4纸规格打印，内容清晰易懂。

	系统要求
	建档检测
	支持身份证刷卡、输入身份证号或输入手机号等方式自助建档检测；体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中。

	
	登录方式
	系统支持人脸识别、微信二维码扫码登录，可替代刷卡登录。

	
	答题交互
	系统操作采用图模式，即使用者操作时满屏只显示一题，而非多题同时显示在同一操作界面中；同时具备题目选择进度指示，保证使用者操作顺畅。

	
	历史报告查看
	可查看以往每次体检报告；报告单对检测项目进行分项分析，并对异常项目进行汇总，对异常项目提供健康促进方案参考。

	
	公卫管理功能
	系统具有居民建档案管理、健康教育管理、严重精神障碍管理、肺结核患者健康管理、慢病预防与保健等功能。

	
	慢病及妇幼量表
	系统具有高血压、糖尿病、孕产妇健康量表。

	
	老年人评估量表
	系统具有五种老年人健康评估量表，包括抑郁自评量表SDS、焦虑自评量表SAS、老年抑郁量表GDS、老年人生活自理能力评估表ADL、简单智力状态检查量表MMSE。

	
	儿童中医药健康管理记录
	系统具有6-18月龄儿童中医药健康管理服务记录表和24-36月龄儿童中医药健康管理服务记录表。

	
	儿童健康检查记录
	仪器具有3-6岁儿童健康检查记录表。

	
	数据接口
	系统须开放数据接口，支持和第三方数据平台对接，将检测数据上传到指定的数据服务端。

	
	系统管理
	系统管理功能支持登录设置、服务器设置、公卫服务、连接管理、系统管理。

	
	AI健康分析
	▲能够对体检数据进行全面、细致的分析，识别潜在健康问题和异常指标；可根据用户体检情况进行详细分析，并定制个性化健康管理方案、运动建议、膳食指导等；需取得健康风险评估系统软件著作权证书。

	
	功能拓展
	系统可支持拓展远程问诊、舌苔评估、面相评估。

	操作平台
	主控主机-处理器
	处理器为Intel Core i5及以上。

	
	主控主机-显示输出
	显示输出支持VGA、HDMI、LVDS；显示功能支持单显、双显复制、双显扩展、DOS下单显；支持异显同步/异步。

	
	主控主机-内存
	内存不低于8G高速缓存。

	
	主控主机-硬盘
	固态硬盘不低于128G。

	
	主控主机-I/O接口
	I/O接口不低于6个COM232、1个RS485、6个USB2.0、2个USB3.0。

	
	主控主机-网络
	支持Wi-Fi和网线连接。

	
	主控主机-板载网卡
	板载网卡为Realtek 8111E千兆网卡及以上。

	
	主控主机-运行模式
	支持上电开机、网络唤醒、定时开机、无人值守等模式。

	
	操作显示屏-尺寸
	显示规格不低于21.5英寸。

	
	操作显示屏-比例
	显示比例为16:9。

	
	操作显示屏-设计
	采用电容触摸贴合设计、全面屏概念设计，整体美观，集成度高。

	
	操作显示屏-分辨率
	分辨率为1920(H)×1080(V)。

	
	身份证读卡器-技术标准
	符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准；采用非接触式IC卡技术，与计算机或其他设备连接后可读取居民身份证专用芯片内相关信息。

	
	身份证读卡器-天线能量输出
	天线表面磁场强度(Hmax)≤7.5A/m rms；天线表面法线方向5cm处电磁场强度(Hmin)≥1.5A/m rms。

	
	身份证读卡器-接口
	接口支持RS-232C或USB接口。

	
	身份证读卡器-阅读距离
	阅读距离为0-3cm。

	
	身份证读卡器-阅读时间
	阅读时间小于1s。

	
	身份证读卡器-安装方式
	采用内置隐藏式设计。

	
	身份证读卡器-离线使用
	支持离线版身份证刷卡，无需联网即可使用。

	
	身份证读卡器-认证证书
	▲器具具备中国公共安全产品认证证书。

	
	工作站主体设计-一体式设计
	采用一体式设计，刷卡模块、摄像头、触摸屏等全部为嵌入式设计。

	
	工作站主体设计-移动能力
	安装移动轮，可方便移动。

	
	工作站主体设计-现场使用
	设备到达现场后只需接入电源和网络即可检测使用。

	
	打印机-连接方式
	连接方式为USB。

	
	打印机-耗材类型
	耗材类型为一体式硒鼓。

	
	打印机-幅面
	打印幅面为A4。

	资质要求

	医疗器械质量管理体系
	▲所投产品及所投产品制造商应具有医疗器械质量管理体系认证证书。

	
	ISO9001质量管理体系
	▲所投产品及所投产品制造商应通过ISO9001质量管理体系认证。

	
	信息安全管理体系
	▲为保证数据安全性，所投产品及所投产品制造商应通过信息安全管理体系认证。



